	Противогаз фильтрующий ДОТ Р3 R D категории 3 по маске панорамной МАГ-3Л
	Предназначен для защиты органов дыхания, лица и глаз человека от вредных веществ в виде аэрозолей (пыль, дым, туман). 
Состав: полнолицевая маска с резьбовым соединением МАГ-3Л, противоаэрозольный фильтр ДОТ Р3 R D в металлическом исполнении, сумка для хранения и ношения противогаза.
Класс защиты по вредным веществам:
- по аэрозолям (с концентрацией до 200 мг/м3 и выше) – класс защиты 3 высокой эффективности.
Маска состоит из панорамного стекла-корпуса, резинового уплотнителя с двойным обтюратором, клапанной коробки с клапанами вдоха, выдоха и переговорным устройством, подмасочника с клапанами вдоха и оголовья. Крепление фильтра с левой стороны.
- резьба круглая 40х4 ГОСТ 8762-75;
- угол обзора не менее 80%;
- имеет один универсальный размер;
- категория 3 в соответствии с ГОСТ 12.4.293-2015;
Коэффициент подсоса в подмасочное пространство составляет не более 0,0001%. Площадь поля зрения составляет 80%.
Достоинства: универсальный размер, увеличенное поле зрения, оптимальная возможность переговоров.
Гарантийный срок хранения 5 лет. 
Цветовое обозначение фильтра: белый. 
Срок годности и дата выпуска должны быть нанесены на фильтр несмываемой краской.
ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.121-2015, ГОСТ 12.4.235-2019.
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