	Аппарат шланговый с приводом "Противогаз ПШ-2-20 (1шл.л., 20м, МАГ (1шт.), х/б)"

Арт. 102-514-0002


	
	Предназначен для защиты органов дыхания, кожи лица и глаз человека при выполнении работ в условиях недостаточного содержания кислорода в воздухе (менее 17% объемных), а также при содержании вредных веществ неизвестного состава и концентраций, или при содержании вредных веществ в воздухе более 0,5% объемных., при выполнении работ в замкнутых емкостях, колодцах, цистернах и т.п., в диапазоне температуры окружающей среды от минус 40 до плюс 40 °С. 
Противогаз представляет собой одноканальный изолирующий дыхательный аппарат, снабжающий пользователя чистым воздухом через воздухоподводящий шланг с помощью нагнетателя.
Комплектация:
- маска панорамная МАГ (категории 2) – 1 шт.;
- шланг резино-тканевый армированный стальной спиралью воздухоподводящий, закрепленный на барабане в сборе, длиной 20 метров, собранный из двух 10-метровых - 1 шт.; 
- удлинённая соединительная гофрированная трубка длиной 1 метр – 1 шт.;
- амуниция из х/б материала, состоящая из поясного ремня с поясной пряжкой, плечевых лямок с плечевыми и страховочной пряжками, сигнально-спасательной веревки длиной 25 м;
- барабан на подставке с закрепленной на нем электроручной воздуходувкой, вентилятор которой приводится в действие с помощью электродвигателя или ручного привода вращением рукоятки; механизм переключения одного вида привода на другой автоматический;
- стяжка монтажная для фиксации соединительной трубки на плечевой лямке амуниции;
- колпачок (заглушка);
- рукоятка ручного привода;
- дроссель;
- руководство по эксплуатации.
Панорамная полнолицевая маска МАГ состоит из панорамного стекла-корпуса из поликарбоната, резинового уплотнителя с двойным обтюратором, клапанной коробки с клапанами вдоха и выдоха, резинового подмасочника с клапанами вдоха, мембраны для речевого общения, оголовья.
Маска имеет универсальный размер, снабжена центральным резьбовым соединением КР 40x4,0 по ГОСТ 8762-75.
Хлопчатобумажная амуниция подходит для работ во взрывоопасных средах.

[bookmark: _GoBack]Исполнение ПШ-2-20: одноканальный аппарат, с шлангом воздухоподводящим длиной 20 метров и барабаном с электроручной  воздуходувкой. 
Преимущества: неограниченное время защитного действия и автономность от окружающей среды; простота в обслуживании; широкий спектр применении.
Температура хранения от - 40 до + 50°С
Гарантийный срок хранения противогаза: 3 года
Гарантийный срок хранения сигнально-спасательной веревки: 1 год
Соответствие нормативным документам:
ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.236-2012 (класс 2);
Маска: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.293-2015 (категория 2,3).




