	Противогаз ПШ-20РВ-2-ПСБ (шланговая линия 20м – 2шт, маска панорамная ППМ-88  - 2 шт., х/б амуниция – 2шт.). ТРТС 019/2011, ГОСТ 12.4.236-2012
	Противогаз ПШ-20РВ-2-ПСБ – двухканальный шланговый противогаз с ручным нагнетателем, расположенным в металлическом барабане. Предназначен для защиты органов дыхания, глаз и лица человека при выполнении работ в условиях содержания кислорода в воздухе менее 17% объемных, а также при содержании вредных веществ неизвестного состава и концентраций или при содержании вредных веществ в воздухе более 0,5% объемных, при выполнении работ в замкнутых емкостях, колодцах, цистернах и т.п. в диапазоне температуры окружающей среды от минус 30 до плюс 40 °С. 
Комплектация:
- маска панорамная ППМ-88 – 2 шт.;
- шланг резино-тканевый армированный стальной спиралью воздухоподводящий (длина 20 метров) – 2шт; 
- гофрированная трубка – 4 шт;
[bookmark: _GoBack]- амуниция из хлопчатобумажного материала (поясной ремень из бельтинга с плечевыми лямками и сигнально-спасательная веревка  – 23 м.) – 2шт.;
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