Респиратор фильтрующий UNIX 1000/303 марки Р3 R D, 1 рост
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ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.296-2015, ТУ 2568-610-05795731-2013
Респиратор предназначен для защиты органов дыхания, лица  человека от паро- и газообразных вредных веществ, для подведения очищенного воздуха к органам дыхания.
Состав: полумаска изолирующая из термопластичного эластомера, два противоаэрозольных фильтра с классом защиты Р3 R D, сумка для ношения и хранения респиратора. 
Полумаска состоит из корпуса полумаски, изготовленного из термопластичного эластомера,  внутреннего каркаса, защитного экрана, лепестка клапана выдоха и лепестков клапанов вдоха, наголовника, пряжек, тесьмы оголовья и шейной тесьмы. Полумаска является полностью разборной: разбирается на экран с тесьмами, пряжками и наголовником, корпус и каркас. Лепестки клапанов вдоха и выдоха заменяемы.
[bookmark: _GoBack]Размер полумаски: 1 рост
Коэффициент подсоса под полумаску составляет не более: 2 %
Класс защиты по аэрозолям:  3 - высокой эффективности.
Фильтр противоаэрозольный должен обеспечивать защиту от пыли, дыма, тумана и других видов аэрозолей.
Состав: фильтр прямоугольной формы, состоящий из фильтрующего материала и пластмассового корпуса.
Соединительная часть: байонетное крепление совместимое с изолирующей полумаской. 
Цветовое обозначение фильтра: серый. 
Коэффициент проницаемости по хлориду натрия: не более 0,05 % при объемном расходе 95 м3 в мин.
Сумка предназначена для хранения и ношения респиратора на поясе. Для ношения респиратора на поясе сумка снабжена поясным ремнем с пряжкой. Сумка выполнена из материала  прочного и эластичного, не впитывающего красители, воду, масла, не выгорающего на солнце.
Площадь поля зрения: не менее 70 %
Масса респиратора с фильтрами не более: 230 г
Температурный режим эксплуатации респиратора: от −40°С до +40°С.
Гарантийный срок хранения: 5 лет.
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